**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ**

1. Аккуратно обращаться с кабелем, заведенным в квартиру (особенно оптическим!!) – во время ремонта его нельзя ломать, перегибать, перекручивать и наращивать.
2. Предусмотреть в прихожей место под установку слаботочного щитка. Если щиток не предусмотрен – подобрать место для установки оборудования – к примеру полку шкафа. К данному месту обязательно подвести электрическую розетку (2 шт)
3. Всю слаботочную разводку по квартире свести к месту установки слаботочного щитка, оставить небольшой (30-50 см запас кабеля), промаркировать их и обжать разъемами RG 45
4. К месту установки телевизионных приемников подвести кабель категории utp 5E, обжать разъемом RG 45 (при установке интернет-розетки предусмотреть наличие патч-корда для подключения ТВ) + электрические розетки.
5. Если площадь квартиры более 70 м2 – предусмотреть стационарное интернет-подключение в дальней от места установки слаботочного щитка комнате. Данное подключение необходимо для установки дублирующего wi-fi роутера.